**2022年重点排污单位监督性监测结果公开数据表**

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 斋堂生活垃圾填埋场 | 门头沟区 | 生活垃圾集中处置 | 渗滤液处理设施出口 | 2022.6.6 | pH值（无量纲） | 7.4 | 6.5-8.5 | 是 | -- | —— | 渗滤液回用，不外排 |
| 色度（倍） | <2 | 40 | 是 | -- |
| 化学需氧量（mg/L） | 4 | 100 | 是 | -- |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 1.1 | 30 | 是 | -- |
| 悬浮物（mg/L） | <4 | 30 | 是 | -- |
| 总氮（mg/L） | 1.70 | 40 | 是 | -- |
| 氨氮（mg/L） | 0.045 | 25 | 是 | -- |
| 总磷（mg/L） | 0.01 | 3 | 是 | -- |
| 粪大肠菌群（MPN/L) | <20 | 10000 | 是 | -- |
| 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.001 | 是 | -- |
| 总镉（mg/L） | <0.00005 | 0.01 | 是 | -- |
| 总铬（mg/L） | <0.004 | 0.1 | 是 | -- |
| 六价铬（mg/L） | <0.004 | 0.05 | 是 | -- |
| 总砷（mg/L） | <0.00012 | 0.1 | 是 | -- |
| 总铅（mg/L） | <0.00009 | 0.1 | 是 | -- |

**2022年重点排污单位监督性监测结果公开数据表**

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 斋堂生活垃圾填埋场 | 门头沟区 | 生活垃圾集中处置 | 1#上风向（北厂界） | 2022.6.25 | 硫化氢（mg/m3） | <0.001 | 0.010 | 是 | -- | 大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017 |  |
| 氨（mg/m3） | 0.036 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | <10 | 20 | 是 | -- |
| 2#下风向（西南厂界） | 硫化氢（mg/m3） | <0.001 | 0.010 | 是 | -- |
| 氨（mg/m3） | 0.071 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | 12 | 20 | 是 | -- |
| 3#下风向（南厂界） | 硫化氢（mg/m3） | <0.001 | 0.010 | 是 | -- |
| 氨（mg/m3） | 0.069 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | 15 | 20 | 是 | -- |
| 4#下风向（东南厂界） | 硫化氢（mg/m3） | <0.001 | 0.010 | 是 | -- |
| 氨（mg/m3） | 0.067 | 0.20 | 是 | -- |
| 臭气（无量纲） | <10 | 20 | 是 | -- |