2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源类型
	监测点位
	监测时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度
排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京京西绿保环境科技有限公司
	门头沟区
	大气环境
水环境
	渗滤液处理站总排口
	2026.5.13
	色度（倍）
	<2
	--
	--
	--
	——
	渗滤液
回用，不外排

	
	
	
	
	
	化学需氧量（mg/L）
	<4
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	生化需氧量（mg/L）
	<0.5
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	悬浮物（mg/L）
	<4
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总氮（mg/L）
	1.80
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氨氮（mg/L）
	<0.0250
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总磷（mg/L）
	0.03
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	粪大肠菌群（MPN/L)
	<10
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总汞（mg/L）
	<0.00004
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总镉（mg/L）
	<0.005
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铬（mg/L）
	<0.004
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	六价铬（mg/L）
	<0.004
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总砷（mg/L）
	<0.0003
	--
	--
	--
	
	

	
	
	
	
	
	总铅（mg/L）
	<0.07
	--
	--
	--
	
	





2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源类型
	监测点位
	监测时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度
排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京京西绿保环境科技有限公司
	门头沟区
	大气环境
水环境
	上风向1
	2026.5.13
	硫化氢（mg/m3）
	<0.001
	0.010
	是
	--
	大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017
	

	
	
	
	
	
	氨（mg/m3）
	0.02
	0.20
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	臭气（无量纲）
	<10
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	下风向2
	
	硫化氢（mg/m3）
	0.001
	0.010
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氨（mg/m3）
	0.06
	0.20
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	臭气（无量纲）
	14
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	下风向3
	
	硫化氢（mg/m3）
	0.005
	0.010
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氨（mg/m3）
	0.08
	0.20
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	臭气（无量纲）
	<10
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	下风向4
	
	硫化氢（mg/m3）
	0.003
	0.010
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氨（mg/m3）
	0.05
	0.20
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	臭气（无量纲）
	13
	20
	是
	--
	
	






2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源类型
	监测点位
	监测时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度
排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京京西绿保环境科技有限公司
	门头沟区
	大气环境
水环境
	填埋场工作面
	2026.5.13
	甲烷（%）
	[bookmark: _GoBack]0.000649
	0.1
	是
	--
	生活垃圾填埋场污染控制标准 
GB 16889-2008
	




