2025年度北京市门头沟区应急管理局“双随机、一公开”抽查事项清单

	序号
	抽查项目
	检查对象
	事项类别
	检查方式
	检查主体
	检查依据
	是否属于双随机事项

	
	抽查类别
	抽查事项
	
	
	
	
	
	

	
	
	生产经营单位是否保证具备安全生产条件所必需的资金投入，安排用
	
	
	
	
	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、第四十七
	

	1
	
	于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，按照国家规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	条
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条
	是

	2
	
	生产经营单位的主要负责人是否建立、健全本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项
	是

	3
	
	生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)项
	是

	4
	
	生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项
	是

	5
	
	生产经营单位的主要负责人是否保证本单位安全生产投入的有效实施
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(四)项
	是

	
	
	生产经营单位的主要负责人是否组织建立并落实安全风险分级管控和
	
	
	
	
	
	

	6
	
	隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项
	是

	7
	
	生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(六)项
	是

	8
	
	生产经营单位的主要负责人是否及时、如实报告生产安全事故
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(七)项
	是

	
	
	生产经营单位的主要负责人是否每年向职工代表大会或者职工大会报
	
	
	
	
	
	是

	9
	
	告安全生产工作情况依法不需要建立职工代表大会或者职工大会的小型或者微型企业等规模较小的生产经营单位是否每年向从业人员通报安全生产工作情况
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四条第(七)项
	是

	10
	
	生产经营单位的主要负责人是否每季度至少研究一次安全生产工作
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四条第(五)项
	是

	11
	
	生产经营单位是否以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第五十二条第二款
	是

	12
	
	对生产经营单位的主要负责人是否履行北京市生产安全事故隐患排查治理办法第七条规定的事故隐患排查治理职责
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第七条
	是

	
13
	
	生产经营单位是否按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款、第三款，第二十九条
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第八条第一款
	是

	14
	
	生产经营单位是否通过作业场所公示、书面告知、答复、教育培训等方式将涉及安全生产的下列事项告知从业人员
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款《北京市安全生产条例》第三十七条
	是

	
	
	中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生
	
	
	
	
	
	

	15
	
	造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员是否重新参加安全培训
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产培训管理办法》第十二条第一款
	是

	16
	
	生产经营单位从业人员的培训内容和培训时间，是否符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产培训管理办法》第十一条
	是

	17
	
	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，是否按照规定经考
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款
	是

	
	
	
	
	
	
	
	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八
	

	18
	
	生产经营单位是否建立或者健全安全生产教育和培训档案
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	条第一款、第二款
《安全生产培训管理办法》第十五条
	是

	19
	
	生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训情况
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款《工贸企业粉尘防爆安全规定》第八条第二款
	是

	20
	
	安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十七条第一款
	是

	21
	
	生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十七条第二款
	是

	22
	
	生产经营单位使用的特种设备以及危险物品的容器是否经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十七条
	是
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) (
生
产
经营单位是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备
存
在
较大危险因素设备设施的安全防护装置，是否违反规定拆除或者
停止使用
应急
救
援队伍是否建立应急值班制度，配备应急值班人员
危险物
品
的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市
轨道交通运营、建筑施工单位是否建立应急值班制度，配备应急值班
两个以
上
生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危
及对方
生
产安全的，是否签订安全生产管理协议，或者在有关合同中
明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措
施
两个以
上
生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危
及对方
生
产安全的，是否指定专职安全生产管理人员进行安全检查与
生产
、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库是否与员工宿舍
在
同一座建筑物内，是否与员工宿舍保持安全距离
生产
经
营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保
持畅通
的出口，出口未锁闭、封堵
生产
经
营单位及其主要负责人或者其他人员是否违章指挥从业人员或者
强令从业人员违章、冒险作业
生产
经
营单位及其主要负责人或者其他人员是否发现从业人员违章作
业
不加制止
生产
经
营单位及其主要负责人或者其他人员是否超过核定的生产能力
、
强度或者定员进行生产
生产
经
营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设
备上，
设置明显的安全警示标志
生产
经
营单位在存在较大危险因素的生产经营场所或者设备设施上设
置
的
安全警示标志是否符合国家标准或者行业标准
危
险
化学品专用仓库是否设置明显的标志
危
险化学品管道是否设置明显标志发现标志毁损的，管道单位是否及
时
予以修复或者更新
工贸
企
业有限空间作业是否设置明显的安全警示标志和警示说明
生产
经
营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否
予
以配合
生产
经
营单位及其主要负责人或者其他人员是否拒不执行安全监管监
察
部
门依法下达的安全监管监察指令
经
治
理后符合安全生产条件的，生产经营单位是否向安全监管监察部
门
和
有关部门提出恢复生产的书面申请，是否未经安全监管监察部门
和
有
关部门审查同意擅自恢复生产经营，书面申请报告是否包括治理
方
案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等
在本市
举
办重要会议和重大活动以及国家法定节假日期间，生产经营
单位是否执行市应急管理部门根据安全管理需要制定并经市人民政
府
批
准
后向社会公布的专项安全生产管理措施
生产
经
营单位及其主要负责人或者其他人员是否对被查封或者扣押的
设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使
用
生
产经营单位开展危险化学品生产经营活动，是否执行本市危险化学品
禁止、限制、控制措施
危
险
物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位是否建立
应急
救援组织，生产经营规模较小的是否指定兼职应急救援人员
依
据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变
化的，
应急预案是否及时修订并归档
应
急
指挥机构及其职责发生调整的，应急预案是否及时修订并归档
安
全
生产面临的事故风险发生重大变化的，应急预案是否及时修订并
重要应急资源发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归
档
在
应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的，应急预案是否及
时
修订并归档
预
案中的其他重要信息发生变化的，应急预案是否及时修订并归档
)一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第三款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十一条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急条例》第十四条第一款第(三)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急条例》第十四条第一款第(二)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第一款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第	(二)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第	(三)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第	(四)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条；
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十二条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十六条第一款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品输送管道安全管理规定》第十五条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条第(二)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第六十六条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第	(七)项
	是

	
一般检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十八条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市安全生产条例》第四十四条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第	(五)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市安全生产条例》第四十七条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第	(一)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第	(一)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第	(五)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第
	是
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对生产经营单位的检查



	应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作是否参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行

	易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，是否在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备

	应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作是否参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案

	编制应急预案前，编制单位是否进行事故风险评估和应急资源调查

	矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营(带储存设施的)、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，是否对本单位编制的应急预案进行评审，并形

	生产经营单位是否按照应急预案的规定，落实应急物资及装备

	生产经营单位是否根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特

	生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

	生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练

	生产经营单位是否针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布

	工贸企业是否根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材

	工贸企业有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员是否掌握相关应急预案内容，定期进行演练

	事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人

	危险化学品重大危险源单位是否将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员

	应急预案编制单位是否建立应急预案定期评估制度

	矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，是否每三年进行一次应急预案评估

	对于重大事故隐患，生产经营单位主要负责人是否组织制定并实施事故隐患治理方案

	生产经营单位的重大事故隐患治理方案是否包括：(一)治理的目标和任务(二)采取的方法和措施(三)经费和物资的落实(四)负责治理的机构和人员(五)治理的时限和要求(六)安全措施和应急预案

	生产经营单位是否及时向安全监管监察部门和有关部门报告重大事故

	重大事故隐患报告内容是否包括：(一)隐患的现状及其产生原因	(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析(三)隐患的治理方案

	生产经营单位是否定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患























1.生产经营单位通用



	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十七条
	是

	

一般检查事项
	

现场检查、书面检查
	

区应急管理局
	

《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条第一款
	是

	
一般检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十七条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条第一款
	是

	
一般检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条第一款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第八十一条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急条例》第五条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十一条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十一条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条第一款
	是

	
一般检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款
	是

	
一般检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第二
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条
	是
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) (
生
产
经营单位对排查出的事故隐患，是否按照事故隐患的等级进行登
记，建立事故隐
患信息档案，并按照职责分工实施监控治理
生产
经
营单位及其主要负责人或者其他人员是否故意提供虚假情况或
者
隐
瞒存在的事故隐患以及其他安全问题
生产
经
营单位是否每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统
计
分析，并按照规定向安全监管监察部门和有关部门报送由生产经营
单
位
主要负责人签字的书面统计分析表
生产
经
营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系
统，
如
实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门
和
责任人、治理措施及整改情况等内容
生产
经
营单位是否将无法及时消除并可能危及公共安全的事故隐患，
向
所
在地负有安全生产监督管理职责的部门报告
生
产
经营单位是否每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况
重大
事
故隐患消除前，生产经营单位是否向从业人员公示事故隐患的
危
害程度、影响范围和应急措施
生产
经
营单位是否将事故隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员
生
产
经营单位是否未采取措施消除事故隐患
生
产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度，重大事故隐患排查治
理
情况是否按照规定报告
生产经营单位是否印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非
法
印
制
、伪造、倒卖的特种作业操作证
特
种
作业人员是否伪造、涂改或者使用伪造的特种作业操作证
特种作业人员是否转借、转让、冒用特种作业操作
证
特种
作
业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，是否
按照
《
特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训
生
产
经营单位是否建立健全特种作业人员档案
生产经
营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗
作
业
生
产
经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否以
欺
骗
、贿赂等不正当手段取得安全资格证或者特种作业操作证
已经批
准
的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位是否
报
原批准部门审查同意后开工建设
非
煤矿矿山、生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化
学品
)
、生产、储存烟花爆竹、金属冶炼以外的建设项目安全设施设
计，生产经营单位是否组织审查
，并形成书面报告备查
生产
经
营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业
生
产
经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给具备
安
全
生产条件或者相应资质的单位或者个人
生
产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否
与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包
合
同
、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责
生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作是否统一协调
、
管理
，
定期进行安全检查，发现安全问题的，是否及时督促整改
非煤
矿
山外包工程发包单位是否与承包单位签订安全生产管理协议，
明
确各自的安全生产管理职责
生
产
经营单位是否不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准
或
者
行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生
生产经
营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清
洗等危险
作
业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电
作业、临
近高压输电线路作业，是否制定作业方案、内部审批
)一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第	(六)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十六条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十二条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十一条第
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十一条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第一款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产培训管理办法》第十二条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款；《冶
金企业和有色金属企业安全生产规定》第十二条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产培训管理办法》第三十五条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十五条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十六条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第	(一)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第八条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条
	是

	
一般检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条第(一)项
	是




	 (
生产经
营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清
洗等危险
作
业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电
作业、临近高压输电线路作业，是否落实安全交
底
) (
《
北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十
五
条第(二)项
) (
一
般检查事项现场检查、书面检查
区应急管理局
) (
99
)
	
	
	
	
	
	
	
	是

	100
	
	生产经营单位进行爆破、吊装其他危险作业，是否安排专门人员进行现场安全管理
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第(一)项
	是

	
	
	委托其他生产经营单位从事爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除
	
	
	
	
	
	

	101
	
	、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，生产经营单位是否签订安全生产管理协议，或者在有关合同中明确各自的安全生产管理职责
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条、二十六条、二十七条
	是

	102
	
	生产经营单位是否按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、二十七条
	是

	103
	
	矿山、金属冶炼、危险物品的生产经营单位是否按照规定配备注册安全工程师
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十四条第一款
	是

	104
	
	生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条
《工贸企业粉尘防爆安全规定》第九条
	是

	105
	
	对生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员是否依法履行安全生产管理职责
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条
	是
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	生产经营单位是否关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款，《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十七条第二款
	是
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	生产经营单位是否建立安全风险分级管控制度，是否按照安全风险分级采取相应管控措施
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条
	是
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	高危行业、领域的生产经营单位是否按照国家规定投保安全生产责任
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第二款
	是
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	生产经营单位是否存在重大事故隐患、一百八十日内三次或者一年内四次受到《中华人民共和国安全生产法》规定的行政处罚
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条第	(一)项
	是
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	生产经营单位是否不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条第	(二)项
	是

	111
	
	生产经营单位是否拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条第	(四)项
	是

	112
	
	检查企业安全生产许可，检查是否存在接受转让安全许可证的行为
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法2015年版》第四十二条第(二)项
	是

	113
	
	企业是否顶替、代替别人，在未经过别人同意后使用冒用安全生产许可证
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条；《安全生产许可证条例》第十三条
	是

	114
	
	企业是否使用伪造的安全生产许可证
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条；《安全生产许可证条例》第十三条
	是
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对安全生产许可资质的检查
	应取得安全生产许可证生产经营单位在安全生产许可证有效期届满后继续生产经营的，是否在安全生产许可证有效期届满前3个月提出延期申请，并提交延期申请书和相关文件、资料
	

安全生产许可证企业
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第十九条第一款第(一)项
	是
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生产经营单位是否存在未依法办理安全生产许可证变更手续的问题
	
	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十一条第三款；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十一条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十条、第三十一条
	是

	
	
	知道或应知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件
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	擅自从事生产经营活动，是否仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条
	是

	118
	
	生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十一条
	是

	119
	
	注册安全工程师是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《注册安全工程师管理规定》第三十一条
	是

	120
	
	注册安全工程师是否准许他人以本人名义执业
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《注册安全工程师管理规定》第二十二条第(一)项
	是

	121
	对注册安全工程师执业情况的检查
	注册安全工程师是否以个人名义承接业务、收取费用
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《注册安全工程师管理规定》第十八条
	是

	122
	
	注册安全工程师是否出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章
	注册安全工
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《注册安全工程师管理规定》第二十二条第(六)项
	是

	123
	
	注册安全工程师是否泄露执业过程中应当保守的秘密并造成严重后果
	程师
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《注册安全工程师管理规定》第二十二条第(五)项
	是

	124
	
	注册安全工程师是否利用执业之便，贪污、索贿、受贿或谋取不正当
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《注册安全工程师管理规定》第三十二条第(五)项
	是

	125
	
	注册安全工程师是否提供虚假执业活动成果
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《注册安全工程师管理规定》第二十二条第(一)项
	是

	126
	
	注册安全工程师超出执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《注册安全工程师管理规定》第十八条
	是

	127
	
	办公场地条件是否达标
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；第七条
	是
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对安全评价、检测检验机构的检查



	档案室面积是否达标

	机构设备设施数量、设备设施使用状态是否符合要求

	机构设备、设施、软件等技术支撑条件是否满足工作需要

	机构内部管理制度是否健全

	过程控制体系是否健全

	专职评价人员数量、人员资质是否符合要求

	专职人员配备标准是否与申报业务范围适应

	专职技术负责人、过控负责人是否满足条件

	2个以上行业(领域)，每增加一个行业(领域)，是否按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师

	是否按规定的周期和程序进行了内部审查

	内审计划、实施和参加内审的人员是否符合机构规定要求

	是否保存了内审中所发现问题的纠正情况记录

	网站运行是否正常

	查询相关信息是否齐全

	是否出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告的

	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构是否出具失实报告

	是否违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容

	是否在开展技术服务前七个工作日内告知项目实施地资质认可机关

	是否存在未取得资质的机构及其有关人员擅自从事安全评价、检测检验服务的

	是否未按照有关法规标准的强制性规定从事相关评价、检测检验活动的

	是否出租、出借安全评价检测检验资质证书的

	是否提供虚假材料、隐瞒有关情况、欺骗、贿赂等手段骗取资质的包括固定资产、场所面积、安全评价师配备标准、数量，比例，专职技术负责人和过程控制负责人资格技术职称等

	是否存在未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料

	安全评价机构、安全生产检测检验机构是否存在未依法与委托方签订技术服务合同

	对安全评价机构、安全生产检测检验机构是否存在名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请








































安全评价、
检测检验机构



	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条，第七条；应急管理部关于认真贯彻落实《安全评价检测检验机构管理办法》的通知附件6
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；1号令附件6《安全评价机构业务范围与设备参照
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；第七条；
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；第七条；1号令附件1《安全评价机构业务范围与专职安全评价师专业能力配备标准》
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；第七条；
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第八项；第七条第八项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第八项；第十七、第十八条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第(五)项《中华人民共和国安全生产法》七十二条第二款《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十一条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第七十二条第一款《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十一条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第(六)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第十九条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十九条；《安
全生产违法行为行政处罚办法》第五十二条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第一项；《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十二条第(三)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第(四)项
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条、第七条
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第十八条第二款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第十六条第一款
	是

	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第十二条第一款
	是




	153
	
	是否到现场开展评价工作，是否存在安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的情况
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第八项
	是
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	安全评价报告是否存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第五项《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十二条(二)项
	是
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	承担现场检测检验的人员是否不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第(九)项
	是

	
156
	
	安全生产检测检验报告是否存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第(五)项《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第(十一)项
	是

	157
	
对安全生产培训机构
	安全生产培训机构是否存在不具备安全培训条件的
	
安全生产培训机构
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产培训管理办法》第五条第一款
	是

	158
	
	是否存在未建立培训档案或者培训档案管理不规范的
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产培训管理办法》第十五条
	是

	159
	
	安全培训机构是否存在采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构的
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产培训管理办法》第三十四条
	是

	160
	
	是否使用统一的培训大纲组织教学培训
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	安监总局44号令《安全生产培训管理办法》第六条
	是

	
161
	
	主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条
	是

	
162
	
	安全生产检查制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
163
	
	生产安全事故隐患排查和治理制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
164
	
	安全生产教育和培训制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
165
	
	安全生产资金投入或者安全生产费用提取、使用和管理制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
166
	
	危险作业管理制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
167
	
	特种作业人员管理制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
168
	
	劳动防护用品配备和使用制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
169
	
	安全生产奖励和惩罚制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
170
	
	生产安全事故报告和调查处理制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
171
	
	重大危险源监控和重大隐患整改制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	
172
	
	具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产法》第四条；《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条
	是

	173
	
	作业安全规程和各工种操作规程是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条
	是

	174
	
	特种作业台账是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条
	是

	175
	
	教育培训台账是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条
	是
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安
全生产费用提取与使用台账是否健全
员
工
工伤保险或安全生产责任险台账是否健全
从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品台账是否
健
危
险性较大的设备、设施定期检测检验报告是否健全
矿
山
企业是否按照规定建立健全领导带班下井制度
地
采
矿山是否制定领导带班下井月度计划
地
质
勘探单位是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理
人员
和职能部门、岗位的安全生产责任制度
地质
勘探单位是否建立健全岗位作业安全规程和工种操作规程
地
质
勘探单位是否建立健全现场安全生产检查制度
地
质
勘探单位是否建立健全安全生产教育培训制度
地
质
勘探单位是否建立健全重大危险源检测监控制度
地
质
勘探单位是否建立健全安全投入保障制度
地
质
勘探单位是否建立健全事故隐患排查治理制度
地
质
勘探单位是否建立健全事故信息报告、应急预案管理和演练制度
地
质
勘探单位是否建立健全劳动防护用品、野外救生用品和野外特殊
生
活用品配备使用制度
地
质
勘探单位是否建立健全安全生产考核和奖惩制度
地
质
勘探单位是否建立健全其他必须建立的安全生产制度
石油
天
然气总发包单位、分项发包单位以及金属非金属矿山总发包单
位，是否每半年对
其承包单位的施工资质、安全生产管理机构、规章
制
度
和操作规程、施工现场安全管理和履行《非煤矿山外包工程安全
管理暂行办法》第二十七条规定的信息报告义务等情况进行一次检
查
非煤矿
山
发包单位是否建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包
单
位
每年至少进行一次安全生产考核
金属非金属矿山分项发包单位是否按要求将承包单位及其项目部纳
入
本单位的安
全管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带
班
下
井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、
隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场
实
施全过程监督检查
金属非金
属
矿山总发包单位，是否存在将主通风、主提升、供排水、
供配
电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包的问题
承
包
地下矿山工程的项目部负责人是否存在同时兼任其他工程的项目
部
负责人的问题
非
煤
矿山承包单位是否依照法律、法规、规章的规定以及承包合同和
安
全
生产管理协议的约定，及时将发包单位投入的安全资金落实到位，
是否存在将安全资金挪作他用的问题
非煤
矿
山承包单位是否对所属项目部每半年至少进行一次安全生产检
查
，是否对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核
地勘
单
位是否将其承包的地质勘探工程项目转包给不具备安全生产条
件
或者资质的单位
非煤矿
山
发包单位是否向向承包单位进行外包工程的技术交底，按照
合
同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风
险评价、检
测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性
)重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》第六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第七条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第七条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(一)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(二)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(三)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(四)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(五)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(六)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(七)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(八)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(九)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(十)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第(十一)项
	是

	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十四条
	是

	

重点检查事项
	

现场检查、书面检查
	

区应急管理局
	

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十二条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十一条第三款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十二条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第十六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十三条
	是
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对非煤矿山的检查



	矿山是否存在使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器行为

	矿山企业安全生产费用提取与使用是否满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求

	地勘单位是否按规定提取和使用安全生产费用

	生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金

	生产经营单位在从业人员进行安全培训期间是否支付工资并承担安全培训费用

	矿山新招的井下作业人员在独立上岗作业前，是否除按照规定进行安全培训外，还应在有经验的职工带领下实习满2个月

	非煤矿矿山企业是否制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议

	非煤矿矿山企业是否对危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验

	非煤矿矿山企业是否具备符合有关国家标准、行业标准规定的其他安全生产条件

	非煤矿矿山企业是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

	非煤矿矿山企业从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格

	非煤矿矿山企业主要负责人和安全生产管理人员是否经应急管理部门考核合格，取得安全资格证书

	非煤矿矿山企业特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

	非煤矿矿山企业是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度制定作业安全规程和各工种操作

	非煤矿矿山企业新建、改建、扩建工程项目是否依法进行安全评价，其安全设施经验收合格

	非煤矿矿山企业安全投入是否符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用

	非煤矿矿山企业是否按规定设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员

	非煤矿矿山企业是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

	暂扣安全生产许可证后是否按期整改或者整改后是否具备安全生产条件

	符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条的规定的，是否按时向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证

	对地质勘探单位、采掘施工单位在登记注册地以外进行跨省作业，是否按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十六条的规定登记备案

	地质勘探单位是否按照规定向工作区域所在地县级应急管理部门书面报告

	非在北京市注册的非煤矿山承包单位在北京市从事施工作业的，是否向作业所在区级应急管理部门书面报告外包工程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设施




































非煤矿山



	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法》第十五条；《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第(二)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法》第三十二条、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第(三)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第十三条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产经营单位安全培训规定》第二十一条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《生产经营单位安全培训规定》第二十三条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产培训管理办法》第十三条第二款
	是

	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(十一)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(十)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(十二)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(八)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(六)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(四)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(五)项
	是

	

重点检查事项
	

现场检查、书面检查
	

区应急管理局
	
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(一)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(九)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(二)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(三)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第	(七)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十一条第(二)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条第一款；《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第八条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十七条
	是
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) (
矿山
企
业领导带班下井月度计划是否明确每个工作班次带班下井的领
导
名
单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程
领导
带
班下井月度计划是否在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公
告
矿山
企
业领导带班下井的月度计划完成情况是否在矿山企业公示栏公
示
，接受群众监督
矿
山企业领导是否认真填写带班下井交接班记录，并向接班的领导详
细说明
井
下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意
的事项等，
是否存在弄虚作假情况
井下采掘作业遇下列情形接近与地表水体相通的地质破碎带或者接
近
连
通承压层的未封钻孔时是否探水前进
井下
采
掘作业遇接近积水的老窑、旧巷或者灌过泥浆的采空区时是否
探水前
进
矿山企业对地面、井下产生粉尘的作业，是否
采取综合防尘措施，控
制
粉尘危害
井下采掘作业遇掘开隔离矿柱或者岩柱放水时是否探水前
进
井
下采掘作业遇接近承压含水层或者含水的断层、流砂层、砾石层、
溶
洞、陷落柱时是否探水前进
井下风量、风质、风速和作业环境的气候是否符合矿山安全规程的
规
井下采掘作业遇发现有出水征兆时，是否探水前
进
检
查
作业规程，井下采掘作业是否按照作业规程的规定管理顶帮
检查作
业
规程，采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时是
否
加强支护
检查矿
山设计文件、图纸，检查露天采剥作业是否按照设计规定控制
采剥工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡
角
检
查
采剥作业和排土作业现场，是否对深部或者邻近井巷造成危害
检
查井下作业现场是否采用干打眼
生
产
经营单位或者尾矿库管理单位的一等、二等、三等尾矿库是否安
装
在线监测系统
尾
矿库是否三年进行一次安全现状评价
尾矿库的安全现状评价报告是否符合国家标准、行业标
准
检查尾矿库安全评价报告是否有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿
库
水
文计算、构筑物计算的专业技术人员参加
上游式
尾
矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，是否对坝
体进行过
一
次全面勘察，并进行稳定性专项评价
尾矿库坝确定为危库的，是否立
即停产，进行抢险，并向尾矿库所在
地县
级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告
尾矿
库确定为险库的，是否立即停产，在限定的时间内消除险情，并
向尾矿库所在地县级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管
单
尾矿
库确定为病库的，是否在限定的时间内按照正常库标准进行整
治
，
消除事故隐患
尾
矿库是否建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守，
并针
对
可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响
尾矿
库
运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时
修订
应
急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应
尾矿
库
的应急预案是否按照规定报相应的安全生产监督管理部门备
案，并每年至少
进行一次演练
生
产
经营单位或者尾矿库管理单位是否编制尾矿库年度、季度作业计
划，严格按照作业计划生产运
行，做好记录并长期保存
尾
矿
库坝体出现严重的管涌、流土等现象的，生产经营单位是否按照
安全监
管
权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并
启动应急预案
，进行抢险
)重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第八条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第八条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第九条第二项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十一条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第	(二)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第	(三)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十五条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第	(五)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第	(一)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十二条第
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第	(四)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第一
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第二
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十五条第
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第八条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第十九条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第十九条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第十九条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第十九条第三款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十条第(一)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十条第(二)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十条第(三)项
	是

	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十二条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第(一)项
	是




	
253
	
	尾矿库坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第(二)项
	是

	
254
	
	尾矿库库内水位超过限制的最高洪水位的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第(三)项
	是

	
255
	
	尾矿库在用排水井倒塌或者排水管(洞)坍塌堵塞的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第(四)项
	是

	
256
	
	尾矿库出现其他危及尾矿库安全的重大险情的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第(五)项
	是

	
257
	
	检查现场是否存在未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十六条
	是

	258
	
	尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位是否按要求进行了闭库前的安全现状评价和包含安全设施设计的闭库设计
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十九条第一款
	是

	259
	
	尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，是否在一年内完成闭库
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《尾矿库安全监督管理规定》第二十八条第一款
	是

	260
	
	非煤矿山发包单位是否存在违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第六条第二款
	是

	261
	
	矿山企业是否存在非负责设备运行的人员操作设备的问题
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第二
	是

	262
	
	矿山企业是否存在非值班电气人员进行电气作业的问题
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第二
	是

	263
	
	矿山企业是否存在操作电气设备的人员没有可靠的绝缘保护的问题
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第二
	是

	264
	
	矿山企业是否存在检修电气设备时带电作业的问题
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第二
	是

	265
	
	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第	(二)项
	是

	
266
	
	检查尾矿库设计，是否存在对筑坝方式或者排放方式或者尾矿物化特性或者坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置或者坝体防渗、排渗及反滤层的设置或者排洪系统的型式、布置及尺寸或者设计以外的尾矿、废料或者废水进库进行变更
	
	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《尾矿库安全监督管理规定》第十八条
	是

	

267
	
	矿山作业场所粉尘、噪声、有毒有害气体等检测记录，是否符合粉尘作业点，每月至少检测两次三硝基甲苯作业点，每月至少检测一次放射性物质作业点，每月至少检测三次其他有毒有害物质作业点，井下每月至少检测一次，地面每季度至少检测一次采用个体采样方法检测呼吸性粉尘的，每季度至少检测一次的要求
	
	

重点检查事项
	

现场检查、书面检查
	

区应急管理局
	

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十六条
	是

	268
	
	煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井从业人员是否存在携带烟草和点火用具下井的问题
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十八条
	是

	269
	
	地质勘探单位坑探工程设计方案的安全专篇是否未经安全生产监督管理部门审查同意擅自施工
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第十五条
	是

	270
	
	煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井是否执行瓦斯检查制度
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十八条
	是

	
271
	
	危险化学品生产企业是否在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请，并提交建设项目安全设施竣工验收报告等相关文件、资料
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十二条
	是

	272
	
	危险化学品生产企业是否未提出变更申请，擅自投入运行
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十八条
	是

	273
	
	危险化学品企业是否出租、出借、买卖或者以其他形式转让其取得的安全生产许可证
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十六条
	是

	274
	
	企业是否未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第一款
	是

	275
	
	企业是否在许可证有效期届满后，未提交延期申请，未经依法批准，仍然从事危险化学品生产、经营、储存
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品经营许可证管理办法》第十八条第一款
	是

	276
	
	危险化学品生产企业是否隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十九条第一款
	是

	277
	
	危险化学品生产企业的安全生产状况是否保持良好，是否存在不具备《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条
	是
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是
否存在伪造、变造危险化学品经营许可证的行为
是
否
存在出租、出借、转让危险化学品经营许可证的行为
企
业名称是否已变更
企
业主要负责人是否已变更
企
业注册地址是否已变更
危
险
化学品储存设施及其监控措施是否已变化
建
设
项目安全设施竣工验收合格后是否已变更
是
否办理了危险化学品经营许可证
是否存在未取得经营许可
，而经营列入《危险化学品目录》的危险化
学品行为
是
否生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品
企业在
安
全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、
隶属关
系
发生变更，是否按照危险化学品安全使用许可证实施办法第
二十四条规定的时限提出安全使用许可证变更申请或者将隶属关系
变
更
证明材料报发证机关
企业在安全使用许可证
有效期内，增加使用的危险化学品品种，且达
到
危险化学品使用量的数量标准规定的，是否按照规定办理变更手续
企业
在
安全使用许可证有效期内，改变工艺技术对企业的安全生产条
件产生重大影响的，是否按照规定办理变更手
续
企
业在安全使用许可证有效期届满后未办理延期手续，仍然使用危险化学品从事生产，危险化学品使用量是否达到数量标准规
定
使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业是否
取
得
危险化学品安全使用许可证
企业是否
存
在伪造、变造或者出租、出借、转让安全使用许可证，或
者
使用伪造、变造的安全使用许可证的行为
企
业
是否存在隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料申请安全使用许
可
证的行为
企业是
否
存在在安全生产许可证有效期届满未办理延期手续，继续进
行
生产的行为
生
产
经营单位销售重点监管的化学品，是否如实记录购买者和所购买
化学品的相关信息，并将相关证明材料存档备
查
安
全
评价机构是否按照有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标
准
的
规定从事与危险化学品使用有关安全评价活动
矿
山
、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项
目，
是否按照国家有关规定进行安全评价
矿
山
、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项
目
的安全设施设计是否按照国家有关规定报经有关部门审查
矿
山
、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设
项
目
的施工单位是否按照批准的安全设施设计施工
矿
山
、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣
工投入生产或者使用前，安全设施是否经验收合格
是
否对安全设施进行检验、检测
建设项目周边条件发生重大变化是否重新进行了安全评价并申请审
查
变
更
建设地址是否重新进行了安全评价并申请审查
主
要
技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化是否重新
进
行了安全评价并申请审查
安
全条件审查意见书有效期内未开工建设，期限届满后继续开工建设，
是否重新进行了安全评价并申请审查
建设单位是否制定试生产(使用)方案
建
设单位是否组织有关专家对试生产(使用)方案进行审查、对试生
产
(使用)条件进行检查确认
)重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品经营许可证管理办法》第二十一条
	是
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品经营许可证管理办法》第二十一条
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条第(三)
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条第(四)
	是
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条第(五)
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品经营许可证管理办法》第十六条
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品经营许可证管理办法》第二条、第三条
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第五条第一款
	是
	

	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十四条
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十五条第一款第(一)项
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十五条第一款第(三)项
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十六条第一款
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十九条第一款
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第二十九条
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十一条第一款
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第三十三条第一款
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《北京市安全生产条例》第五十九条
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十二条
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十二条
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第二款
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第(一)项
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条第	(一)项
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条第	(二)项
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条第	(三)项
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条第	(四)项
	是
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十二条第一款
	是
	

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十三条第三款
	是
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对危险化学品企业的检查



	新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目是否经安全条件审查或者安全条件审查未通过

	企业在安全使用许可证有效期内，涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目的，是否按照规定办理变更手续

	建设单位是否隐瞒有关情况申请建设项目安全审查

	建设单位是否提供虚假材料申请建设项目安全审查

	危险化学品专用仓库是否设专人负责管理

	对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否实行双人收发、双人保管制度

	存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度

	生产、储存、使用危险化学品的单位是否依照危险化学品安全管理条例规定对其安全生产条件定期进行安全评价

	生产、储存、使用危险化学品的单位是否将危险化学品储存在专用仓

	生产、储存、使用危险化学品的单位是否将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放

	对生产、储存、使用危险化学品的单位对危险化学品的储存方式、方法或者储存数量是否符合国家标准或者国家有关规定

	生产、储存、使用危险化学品的单位的危险化学品专用仓库是否符合国家标准、行业标准要求

	生产、储存、使用危险化学品的单位是否对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验

	生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，是否采取有效措施及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品

	生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，是否丢弃危险化学品

	生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，是否依照规定将其危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报有关部门备案

	生产、储存企业或者使用企业是否按照危险化学品安全管理条例规定将安全评价报告以及整改方案的落实情况报安全生产监督管理部门备

	储存危险化学品的单位是否将其剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报安全生产监督管理部门备案

	生产、储存危险化学品的单位是否存在未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装

	生产、储存、使用危险化学品的单位是否根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备

	生产、储存危险化学品的单位是否按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用

	单位或者个人是否存在违反限制性规定使用危险化学品的问题

	生产、储存、使用危险化学品的单位是否在重复使用前对重复使用的危险化学品包装物、容器进行检查

	生产、储存、使用危险化学品的单位发现重复使用的危险化学品包装物、容器存在安全隐患的，是否维修或者更换

	使用单位是否对检查情况作出记录且记录的保存期限不得少于2年

	危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量(重量)与所包装的危险化学品的性质和用途是否不相适应

	危险化学品生产企业是否提供化学品安全技术说明书












































危险化学品企业



	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十二条第一款；《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十五条第一款第(二)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十八条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十八条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十五条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十二条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十四条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十六条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十六条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十七条；《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十九条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十七条；《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十九条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十七条；《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十九条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第八十一条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第八十一条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十条第二款；《危险化学品安全管理条例》第二十一条
	是

	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款；《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第二项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款；《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第二项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第五条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十八条第三款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十八条第三款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十八条第三款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十七条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款
	是
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) (
危
险化学品生产企业是否在包装(包括外包装件)上粘贴、拴挂化学
品
安全标签
危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险
化
学
品是否相符
危险化学品生产企业包装(包括外包装件)粘贴、拴挂的化学品安
全
标
签与包装内危险化学品是否相符
化学
品
安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容是否符合国家
标准要
求
危险化学品生产企业是否生产的危险化学品有新的危险特性不立即
公
危险化学品生产企业是否生产的危险化学品有新的危险特性不及时
修
订
其
化学品安全技术说明书和化学品安全标签
储存场所的危险化学品是否贴有化学品安全技术说明书和化学品安
全
是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学
品
是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售易制爆危险化
学
是
否
按照剧毒化学品购买许可证载明的品种、数量销售剧毒化学品
是
否向个人销售剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)和易制爆
危险化学
品
生
产经营单位是否对重大危险源登记建档
生
产
经营单位是否对重大危险源进行安全评估或安全评价
生产
经
营单位是否按照本规定及相关要求对重大危险源进行安全监测
监
控
生
产经营单位对重大危险源是否制定应急预案，告知从业人员和相关
人
员
在紧急情况下应当采取的应急措施
危
险
化学品单位是否按照标准对重大危险源进行辨识
危险化学品重大危险源单位是否明确重大危险源中关键装置、重点
部
位
的责任人或者责任机构
危险
化
学品单位是否建立应急救援组织或者配备应急救援人员
危
险
化学品单位是否配备必要的防护装备及器材、设备、物资
危
险化学品单位配备的防护装备及器材、设备、物资是否完好
危险
化
学品重大危险源单位是否进行重大危险源备案或者核销
危险化学品重大危险源单位是否开展重大危险源事故应急预案演
练
危险化学品重大危险源单位是否对重大危险源的安全生产状况进行
定
期检查，
采取措施消除事故隐患
危
险
化学品生产企业、进口企业是否办理危险化学品登记
危险化
学品生产企业、进口企业是否对有新的危险特性的危险化学品
办
理危险化学品登记内容变更手续
登
记
企业是否向用户提供应急咨询服务
登记企业
在
危险化学品登记证有效期内，企业名称、注册地址、登记
品
种、应急咨询服务电话发生变化，或者发现其生产、进口的危险化学
品有新的危险特性的，是否在15个工作日内向登记办公室提出变更
申请
，并办理登记内容变更手续
检
查
危险化学品登记企业的登记证书是否在有效期内
危险
化
学品登记企业是否拒绝、阻挠登记机构对本企业危险化学品登
记
情况进行现场核查
登
记
企业是否转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证
登记
企
业是否不如实填报登记内容、提交有关材料
)重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十五条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十五条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第三十七条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第四十条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第四十条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第四十一条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第四十条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十四条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条第二款第(八)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条第二款第(六)项
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第七条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》(应急厅〔2021〕12号)第三条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十七条、第二十四条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第六十七条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第六十七条第三款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品登记管理办法》第二十二条
	是

	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《危险化学品登记管理办法》第十五条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品登记管理办法》第十六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品登记管理办法》第二十条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品登记管理办法》第二十三条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品登记管理办法》第十九条
	是




	
367
	
	登记企业是否不办理危险化学品登记；登记品种发生变化或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性是否没有办理危险化学品登记内容变更手续
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品登记管理办法》第十五条
	是

	368
	
	登记企业是否没有办理危险化学品登记
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品登记管理办法》第十条第一款
	是

	369
	
	建设单位在申请建设项目安全审查时是否提供虚假文件、资料
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第(二)项
	是

	370
	
	生产、储存危险化学品的单位是否对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十三条第一款
	是

	371
	
	生产、储存危险化学品的单位是否对危险化学品管道定期检查、检测
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十三条第一款
	是

	372
	
	施工单位是否按照规定书面通知管道所属单位
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十三条第二款；《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十五条
	是

	373
	
	施工单位是否与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品安全管理条例》第十三条第二款；《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十五条
	是

	374
	
	管道单位是否未按照《危险化学品输送管道安全管理规定》对管道进行检测、维护
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《危险化学品输送管道安全管理规定》第十八条
	是

	375
	
	化学品单位是否未按照化学品物理危险性鉴定与分类管理办法规定对化学品进行物理危险性鉴定或者分类
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十九条第	(一)项
	是

	376
	
	化学品单位的化学品物理危险性鉴定与分类管理档案是否具有已经鉴定与分类化学品的物理危险性鉴定报告、分类报告和审核意见等信息
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十六条第	(二)项
	是

	377
	
	化学品单位的化学品物理危险性鉴定与分类管理档案是否具有分类化学品的名称、数量等信息
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十六条第	(三)项
	是

	378
	
	化学品单位的化学品物理危险性鉴定与分类管理档案是否具有已知物理危险性的化学品的危险特性等信息
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十六条第	(一)项
	是

	379
	
	化学品单位在办理化学品物理危险性鉴定过程中，是否隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息或者提供虚假材料
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第八条第二款
	是

	380
	
	鉴定机构在物理危险性鉴定过程中是否存在伪造、篡改数据或者有其他弄虚作假行为
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第七条
	是

	381
	
	鉴定机构在物理危险性鉴定过程中是否未通过安全生产监督管理部门的监督检查仍从事鉴定工作
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第二十条第	(二)项
	是

	382
	
	鉴定机构在物理危险性鉴定过程中是否泄露化学品单位商业秘密
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第二十条第	(三)项
	是

	383
	
	实际地点是否与批准一致
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第十五条【C3645200】、第二十一条【
	是

	384
	
	场地用途是否与批准一致
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第十五条【C3645200】、第二十一条【
	是

	385
	
	主要负责人是否与批准一致
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第十五条【C3645200】、第二十一条【
	是

	386
	
	是否取得许可证
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第三条
	是

	387
	
	许可证是否在有效期内
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第十二条第一款、第二十一条
	是

	388
	
	安全生产责任制是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第六条第(五)项
	是

	389
	
	安全生产规章制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第六条第(五)项
	是

	390
	
	岗位操作规程是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第六条第(五)项
	是

	391
	
	事故应急预案是否备案
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第六条第(九)项
	是

	392
	
	主要负责人、安全生产管理人员是否取得相应资格
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第六条第(七)项、第十六条第(二)项
	是

	
393
	
	仓库保管员、守护员是否取得相应资格
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)第十七条第(四)项；《烟花爆竹经营许可实施办法》(原国家安全监管总局令第65号)第六条第(七)项
	是

	394
	
	单位或者个人是否未取得烟花爆竹经营许可证从事烟花爆竹经营活动
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三条
	是
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对烟花爆竹批发、零售企业的检查



	烟花爆竹零售点名称、主要负责人或者经营场所，是否与零售许可证

	烟花爆竹经营单位是否存在出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营许可证的行为

	烟花爆竹经营单位是否办理经营许可证

	烟花爆竹批发企业仓储设施新建、改建、扩建后，是否重新申请办理许可手续

	批发企业在批发许可证有效期内变更企业名称、主要负责人和注册地址的，是否自变更之日起10个工作日内向原发证机关提出变更，并提交相应文件、资料

	烟花爆竹批发企业是否对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁

	是否留存过期的烟花爆竹成品、半成品、原材料及各类危险性废弃物

	企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料的车辆、工具是否符合国家标准或者行业标准规定安全条件的；

	批发企业防范静电危害的措施是否符合相关国家标准或者行业标准规

	批发企业是否向零售经营者或者零售经营场所提供烟花爆竹配送服务

	批发企业工(库)房是否设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级

	生产区、工(库)房等有药区域对安全设备进行检测、改造作业时，是否将工(库)房内的药物、有药半成品、成品搬走并清理作业现场

	工(库)房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检测、检修、维修、改造作业前，是否制定安全作业方案，或者未切断被检修、维修的电气线路和机械设备电源

	工(库)房是否超员、超量作业

	是否擅自改变设计用途使用工(库)房

	在仓库内进行拆箱、包装作业，是否将性质不相容的物质混存

	是否存在未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区

	从事烟花爆竹批发的企业是否向从事烟花爆竹零售的经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹，或者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹

	批发企业是否向零售经营者销售礼花弹等应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹

	从事烟花爆竹零售的经营者是否销售非法生产、经营的烟花爆竹

	零售经营者是否采购、储存和销售礼花弹等应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹

	烟花爆竹批发企业是否采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹

	批发企业是否自购买或者销售之日起3日内将黑火药、引火线的采购、销售记录报所在地县级安全监管局备案

	烟花爆竹批发企业是否向未取得零售许可证的单位或者个人销售烟花

	零售经营者是否到批发企业仓库自行提取烟花爆竹

	烟花爆竹批发企业是否在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库

	烟花爆竹批发企业是否在批发(展示)场所摆放有药样品

	烟花爆竹批发企业是否在仓库内违反国家标准或者行业标准规定储存烟花爆竹

	烟花爆竹批发企业是否在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹

	烟花爆竹零售经营者是否超越许可证载明限量储存烟花爆竹的

	烟花爆竹零售经营者存放烟花爆竹的品种、数量是否超过烟花爆竹经营许可证载明的范围和限量

	烟花爆竹仓库内堆码、分类分级储存行为是否违反国家标准或者行业标准规定

	烟花爆竹批发企业是否执行合同管理、流向登记制度

	烟花爆竹批发企业是否按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统

	批发企业是否按规定建立烟花爆竹流向管理制度

























烟花爆竹批
发、零售企
业



	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十一条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第十五条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第十五条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十四条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十六条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十五条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第七条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十七条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十一条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十二条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十二条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十九条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十九条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十七条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第三款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十二条第三款；《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第三款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十二条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十二条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十八条
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第四条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第四条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十三条第二款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条第一款
	是

	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十三条第一款
	是




	430
	
	批发企业是否按规定建立烟花爆竹买卖合同管理制度
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十三条第一款
	是

	431
	
	批发企业是否制定专人管理、登记、分发黑火药、引火线、烟火药及库存和中转效果件的安全管理制度
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十八条
	是

	432
	
	批发企业是否建立从业人员、外来人员、车辆出入厂(库)区登记制
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十七条
	是

	433
	
	是否存在拒绝、阻挠受安全生产监督管理部门委托的专业技术服务机构开展检验、检测的行为
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十条第二款
	是

	434
	























对非药品类易制毒化学品生产经营企业的检查
	是否取得许可证或备案证明
	























非药品类易制毒化学品生产经营企业
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(原国家安全监管总局令第5号)第三条
	是

	435
	
	许可证或备案证明是否在有效期内
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(原国家安全监管总局令第5号)第十二条
	是

	
436
	
	易制毒化学品经营管理制度和安全管理制度是否健全
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)第九条第(三)项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(原国家安全监管总局令第5号)第八条第(三)
	是

	
437
	
	是否制定环境突发事件应急预案
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)第七条第一款第(三)项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(原国家安全监管总局令第5号)第七条第
	是

	
438
	
	
法定代表人或者主要负责人是否具备易制毒化学品知识
	
	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)第七条第一款第(四)项、第九条第(四)项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(原国家安全监管总局令第5号)第七条第一款第(六)项、第八条第一款第
	是

	
439
	
	
技术、管理人员是否具备易制毒化学品知识
	
	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)第七条第一款第(四)项、第九条第(四)项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(原国家安全监管总局令第5号)第七条第一款第(六)项、第八条第一款第
	是

	
440
	
	
法定代表人或者主要负责人是否有毒品犯罪记录
	
	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)第七条第一款第(四)项、第九条第(四)项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(原国家安全监管总局令第5号)第七条第一款第(六)项、第八条第一款第
	是

	
441
	
	
技术、管理人员是否有毒品犯罪记录
	
	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)第七条第一款第(四)项、第九条第(四)项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(原国家安全监管总局令第5号)第七条第一款第(六)项、第八条第一款第
	是

	
442
	
	非药品类易制毒化学品生产、经营单位是否转借许可证或者备案证明
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第(二)项；《易制毒化学品管理条例》第四十条第一款第(二)项
	是

	
443
	
	是否超出许可的品种、数量生产、经营、购买非药品类易制毒化学品
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第(三)项；《易制毒化学品管理条例》第四十条第一款第(三)项
	是

	444
	
	易制毒化学品的产品包装和使用说明书是否标明产品的名称(含学名和通用名)、化学分子式和成分
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第(四)项；《易制毒化学品管理条例》第四条
	是

	445
	
	生产、经营非药品类易制毒化学品的单位是否如实、按时向安全生产监督管理部门报告年度生产、经营等情况
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第二十六条第一款；《易制毒化学品管理条例》第三十六条
	是

	446
	
	生产、经营非药品类易制毒化学品的单位或者个人是否拒不接受安全生产监督管理部门监督检查
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》第三十二条第三款；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第二十五条第
	是

	447
	
	易制毒化学品生产、经营单位是否按规定建立易制毒化学品的管理制度和安全管理制度的行为
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第(一)项；《易制毒化学品管理条例》第五条第四
	是

	448
	
	经营单位是否建立易制毒化学品销售台账，如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况销售台账和证明材料复印件应当保存2年备
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》第十九条
	是

	449
	
	易制毒化学品丢失、被盗、被抢后是否未及时报告，造成严重后果
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》第三十四条
	是

	
450
	
	非药品类易制毒化学品生产、经营单位是否存在使用现金或者实物交易易制毒化学品的行为(个人合法购买第一类中的药品类易制毒化学品药品制剂以及第三类易制毒化学品除外)
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《易制毒化学品管理条例》第五条第三款
	是




	
451
	



























对冶金企业、有色金属企业，以及有金属冶炼活动的机械铸造企业的检查
	企业的操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响范围内进行高温熔融金属吊运时，吊炉与大型槽体、高压设备、高压管路、压力容器的安全距离是否符合有关国家标准或者行业标准的规定，并采取有效的防护措施
	




























冶金企业、有色金属企业，以及有金属冶炼活动的机械铸造企业
	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十七条
	是

	452
	
	进入煤气区域作业的人员，是否携带便携式一氧化碳检测报警仪，配备空气呼吸器，并由企业安排专门人员进行安全管理
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十二条第二款
	是

	
453
	
	企业对涉及煤气、氧气、氢气等易燃易爆危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油库、电缆隧道(沟)等重点防火部位，是否按照有关规定采取有效、可靠的防火、防爆和防泄漏措施
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十三条第一款
	是

	
454
	
	企业对具有爆炸危险环境的场所，是否按照《爆炸性气体环境用电气设备》(GB3836)及《爆炸危险环境电力装置设计规范》	(GB50058)设置自动检测报警和防灭火装置
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十三条第二款
	是

	455
	
	煤气柜区域是否设有隔离围栏，安装在线监控设备，并由企业安排专门人员值守煤气柜区域严禁烟火
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十二条第三款
	是

	456
	
	企业对生产过程中存在二氧化硫、氯气、砷化氢、氟化氢等有毒有害气体的工作场所，是否采取防止人员中毒的措施
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十七条第一款
	是

	457
	
	企业对存在铅、镉、铬、砷、汞等重金属蒸气、粉尘的作业场所，是否采取预防重金属中毒的措施
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十七条第二款
	是

	458
	
	采用剧毒物品的电镀、钝化等作业，企业是否在电镀槽的下方设置事故池，并加强对剧毒物品的安全管理
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十六条第二款
	是

	459
	
	企业在使用酸、碱的作业场所，是否采取防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或者洗涤设施
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十六条第一款
	是

	460
	
	企业从事产生酸雾危害的电解作业时，是否采取防止酸雾扩散及槽体、厂房防腐措施电解车间是否保持厂房通风良好，防止电解产生的氢
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十五条
	是

	461
	
	企业实施浸出、萃取作业时，是否采取防火防爆、防冒槽喷溅和防中毒等安全措施
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十四条第二款
	是

	462
	
	企业对反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽是否采取防腐蚀措施，设置事故池，进行经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十四条第一款
	是

	
463
	
	企业对具有爆炸危险环境的场所，是否按照《爆炸性气体环境用电气设备》(GB3836)及《爆炸危险环境电力装置设计规范》	(GB50058)设置自动检测报警和防灭火装置
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十三条第二款
	是

	464
	
	企业是否定期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体(本体、耳轴)进行安全检查和探伤检测
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十条第二款
	是

	465
	
	吊运高温熔融金属的起重机，是否满足《起重机械安全技术监察规程--桥式起重机》(TSGQ002)和《起重机械定期检验规则》
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十条第一款
	是

	
466
	
	企业对电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备，是否设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融金属外流
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十九条第二款
	是

	467
	
	企业对电炉、电解车间是否采取防雨措施和有效的排水设施，防止雨水进入槽下地坪，确保电炉、电解槽下没有积水
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十九条第一款
	是

	468
	
	运输高温熔融金属的车辆是否在管道或者电缆下方，以及有易燃易爆物质的区域停留
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条第三款
	是

	
469
	
	高温熔融金属运输专用路线是否避开煤气、氧气、氢气、天然气、水管等管道及电缆确需通过的，运输车辆与管道、电缆之间是否保持足够的安全距离，并采取有效的隔热措施
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条第二款
	是

	470
	
	企业在进行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中，是否采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条第一款
	是

	
471
	
	企业的建(构)筑物是否按照国家标准或者行业标准规定，采取防火、防爆、防雷、防震、防腐蚀、隔热等防护措施，对承受重荷载、荷载发生变化或者受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建(构)筑物，是否定期对建(构)筑物结构进行安全检查
	
	
重点检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	
《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十五条
	是

	472
	
	企业是否使用不符合国家标准或者行业标准的技术、工艺和设备；对现有工艺、设备进行更新或者改造的，是否降低其安全技术性能
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十四条
	是




	
473
	
	企业对起重设备进行改造并增加荷重的，是否同时对承重厂房结构进行荷载核定，并对承重结构采取必要的加固措施，确保承重结构具有足够的承重能力
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十六条
	是

	




474
	

















对机械行业的检查
	



天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位是否未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置
	

















机械行业
	









一般检查事项
	









现场检查、书面检查
	




区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
		(四)机械行业。5.天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败
	是
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涂装调漆间和喷漆室是否未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施
	
	
	
	



区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
		(四)机械行业。7.涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防
	是
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使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施，是否未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体
	
	






一般检查事项
	






现场检查、书面检查
	






区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。【部门规范性文件】《关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
		(四)机械行业。6.使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。
	是
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水泥工厂煤磨袋式收尘器(或煤粉仓)是否未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置
	
	




一般检查事项
	




现场检查、书面检查
	




区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准>》(安监总管四〔2017
〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
		(三)建材行业。1.水泥工厂煤磨袋式收尘器(或煤粉仓)未设置温度和一氧化碳监测；未设置气体灭火装置。
	是
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燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域是否未设置监测报警装置
	
	



一般检查事项
	



现场检查、书面检查
	



区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准>》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
	(三)建材行业。
3.燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。
	是
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对建材行业的检查
	





纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件是否泄漏
	
















建材行业
	





一般检查事项
	





现场检查、书面检查
	





区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会向从业人员通报。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准>》(安监总管四〔2017
〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
		(三)建材行业。4.纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件泄漏。
	是
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进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，是否未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施
	
	








一般检查事项
	








现场检查、书面检查
	








区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会向从业人员通报。【部门规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》	(国家安全生产监管总局令第59号)第十一条规定：工贸企业应当采取可靠的隔断(隔离)措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准>》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
	(三)建材行业。
5.进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离措施。
	是
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玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统是否存在漏水、漏气，未设置监测报警装置
	
	




一般检查事项
	




现场检查、书面检查
	




区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准>》(安监总管四〔2017
〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
	(三)建材行业。
6.玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气，未设置监测报警装置
	是
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水泥工厂筒型储存库人工清库作业是否外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析
	
	




一般检查事项
	




现场检查、书面检查
	




区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第四十九条第一款规定：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准>》	(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
		(三)建材行业。2.水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析
	是



是
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对轻工行业的检查
	








食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备，是否未采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施
	








































轻工行业
	








一般检查事项
	








现场检查、书面检查
	








区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会向从业人员通报。【部门规章】《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第66号)第十六条第三项规定：食品生产企业的作业场所应当符合下列要求：
	(三)涉及烘制、油炸等高温的设施设备和岗位，采用必要的防过热自动报警切断和隔热板、墙等保护设施。【部门规范性文件】《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
(五)轻工行业。1.食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备，未采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施。
	是
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白酒储存、勾兑场所是否未规范设置乙醇浓度检测报警装置
	
	




一般检查事项
	




现场检查、书面检查
	




区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
(五)轻工行业。2.白酒储存、勾兑场所未规范设置乙醇浓度检测报警装置
。
	是
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日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉是否未设燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置
	
	





一般检查事项
	





现场检查、书面检查
	





区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定:
二、行业类重大事故隐患
(五)轻工行业。4.日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉未设燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。
	是
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喷涂车间、调漆间是否未规范设置通风装置和防爆电气设备设施
	
	




一般检查事项
	




现场检查、书面检查
	




区应急管理局
	【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
(五)轻工行业。6.喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。
	是
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纸浆制造、造纸企业是否使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯
	
	



一般检查事项
	



现场检查、书面检查
	



区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定:
二、行业类重大事故隐患
(五)轻工行业。3.纸浆制造、造纸企业使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯。
	是
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日用玻璃制造企业炉、窑类设备本体及附属设施是否出现开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形
	
	



一般检查事项
	



现场检查、书面检查
	



区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全监管总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
(五)轻工行业。5.日用玻璃制造企业炉、窑类设备本体及附属设施出现开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形
。
	是
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对纺织行业的检查
	


纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等是否未与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置
	










纺织行业
	




一般检查事项
	




现场检查、书面检查
	




区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定:
二、行业类重大事故隐患
(六)纺织行业。1.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等未与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置。
	是
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保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉(吊白块)等危险品与禁忌物料混合贮存的保险粉是否露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施
	
	




一般检查事项
	




现场检查、书面检查
	




区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定:
二、行业类重大事故隐患
(六)纺织行业。2.保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉(吊白块)等危险品与禁忌物料混合贮存的;保险粉露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施。
	是
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对烟草行业的检查
	



使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，是否未设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置
	








烟草行业
	




一般检查事项
	




现场检查、书面检查
	




区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全监管总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)>的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
(七)烟草行业。2.使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，未设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置。
	是
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熏蒸杀虫作业前，是否未确认无关人员全部撤离仓库，且作业人员未配置防毒面具
	
	


一般检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全监管总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)>的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
(七)烟草行业。
1.熏蒸杀虫作业前，未确认无关人员全部撤离仓库，且作业人员未配置防毒面具。
	是

	


493
	

对商贸行业的检查
	

在房式仓、筒仓及简易仓囤进行粮食进出仓作业时，是否未按照作业标准步骤或未采取有效防护措施作业
	


商贸行业
	


一般检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全监管总局关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)>的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
二、行业类重大事故隐患
(七)商贸行业。在房式仓、筒仓及简易仓囤进行粮食进出仓作业时，未按照作业标准步骤或未采取有效防护措施作业。
	是

	
494
	



















对工贸企业有限空间作业的检查
	工贸企业是否对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训专项安全培训是否包括有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施
	




















工贸企业有限空间作业
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2015年版》第六条第一款第(一)项
	是

	
495
	
	工贸企业是否对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训专项安全培训是否包括有限空间作业的安全操作规程
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2016年版》第六条第一款第(二)项
	是

	
496
	
	工贸企业是否对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训专项安全培训是否包括检测仪器、劳动防护用品的正确使用
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2016年版》第六条第一款第(三)项
	是

	
497
	
	工贸企业是否对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训专项安全培训是否包括紧急情况下的应急处置措施
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2016年版》第六条第一款第(四)项
	是

	498
	
	安全培训是否有专门记录，并由参加培训的人员签字确认
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2016年版》第六条第二款
	是

	
499
	
	工贸企业实施有限空间作业前，是否对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条
	是

	500
	
	工贸企业是否对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第七条
	是

	501
	
	作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，是否重新通风、检测合格后方可进入
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十六条第二款
	是

	502
	
	在有限空间作业过程中，工贸企业是否对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十六条第一款
	是

	503
	
	未经通风和检测合格，进入有限空间作业检测的时间是否早于作业开始前30分钟
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条第二款
	是

	504
	
	检测人员是否采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十三条第二款
	是

	505
	
	工贸企业是否按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第九条
	是

	
506
	
	有限空间作业是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度检测是否符合相关国家标准或者行业标准的规定
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条第一款
	是

	507
	
	检测人员进行检测时，是否记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息检测记录经检测人员签字后存档
	
	一般检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十三条第一款
	是

	
508
	
	有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业人员是否在作业前对物料进行清洗、清空或者置换经检测，有限空间的危险有害因素符合《工作场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素》	(GBZ2.1)的要求后，方可进入有限空间作业
	
	
一般检查事项
	
现场检查、书面检查
	
区应急管理局
	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十四条
	是
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对涉爆粉尘企业的检查
	

可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通
	











































涉爆粉尘企业
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。
	是

	


510
	
	

干式除尘系统是否未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施
	
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。
	是

	


511
	
	


除尘系统采用是否正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施
	
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。
	是

	


512
	
	

除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道
	
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。
	是

	


513
	
	

铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否未规范设置锁气卸灰装置
	
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。
	是

	

514
	
	

粉尘爆炸危险场所的20区是否未使用防爆电气设备设施
	
	

重点检查事项
	

现场检查、书面检查
	

区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。7.粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。
	是

	



515
	
	


在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，是否未按规范设置去除铁、石等异物的装置
	
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。
	是




	


516
	
	

木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否未规范设置火花探测报警装置
	
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。
9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。
	是

	517
	
	涉爆粉尘企业新建、改建、扩建工程项目安全设施是否进行粉尘防爆安全设计，是否按照设计进行施工的
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十三条
	是

	518
	
	涉爆粉尘企业是否按照规定建立粉尘防爆安全管理制度，内容是否符合企业实际
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业粉尘防爆安全规定》第七条
	是

	519
	
	涉爆粉尘企业是否按照规定辨识评估管控粉尘爆炸安全风险，是否建立安全风险清单，及时维护相关信息档案的
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十一条第一款
	是

	520
	
	粉尘防爆安全设备是否正常运行的
	
	重点检查事项
	现场检查、书面检查
	区应急管理局
	《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十七条第二款
	是

	

521
	
	

未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘是否未及时规范清理
	
	

重点检查事项
	

现场检查、书面检查
	

区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。10.未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理
	是

	



522
	
	


粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足
	
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。1.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。
	是

	


523
	





对液氨制冷企业的检查
	

包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统是否采用氨直接蒸发制冷系统
	





液氨制冷企业
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(二)使用液氨制冷的行业领域。1.包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。
	是

	


524
	
	

快速冻结装置是否未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人
	
	


重点检查事项
	


现场检查、书面检查
	


区应急管理局
	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定：
一、专项类重大事故隐患
(二)使用液氨制冷的行业领域。2.快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。
	是
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