附件3：

门头沟区帐篷露营地建设和服务规范评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **要求描述（评分标准）** | **各大项总分** | **各分项总分** | **达标** | **基本**  **达标** | **不**  **达标** | **自评分** | **评定分** |
| **1** | **基本条件** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 露营地地面宽阔、平整、干净、无积水隐患；通景公路，路面平整，表土雨水易于渗透；四周有自然或人为的围篱设施；做好危害露营者安全之潜在危险的防范措施。 | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 1.2 | 露营地远离森林防火区、远离防洪区、地质灾害易发区、饮用水源保护区；与重要高危场所具保持安全距离；开展地质灾害危险性评估工作；无任何危害露营者安全之潜在危险**（此项，为一票否决项）。** | 30 |  | 24-30 | 17-23 | 0-17 |  |  |
| 1.3 | 游客中心设于露营地最佳视野处；如果游客中心非位于露营地入口处，则入口处必须另外设置游客服务咨询接待点、应急救援点；夜间有照明、报警设施、有专人值班；入口处标识清晰；标识具有夜间亮化功能。 | 30 |  | 24-30 | 17-23 | 0-17 |  |  |
| 1.4 | 露营地有游客中心、餐厅、便民网点、休闲娱乐设施等综合服务功能，露营地配备消防设备、设施；有专职安全管理员、和专业培训力量。 | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 小计 | | **100** | | | | | |  |
| 实际得分 | |  | | | | | |  |
| 得分率（实际得分/该项总分×100%） | |  | | | | | |  |
| **2** | **营地分类及标准** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 露营地配不少于10个帐篷营位，营位面积不小于25㎡（5m\*5m）。 | 80 |  | 64-80 | 48-63 | 0-47 |  |  |
| 2.2 | 露营地面积不小于1000㎡。 | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 小计 | | 100 | | | | | |  |
| 实际得分 | |  | | | | | |  |
| 得分率（实际得分/该项总分×100%） | |  | | | | | |  |
| **3** | **营地供水** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 露营地内提供清洁可供饮用水源和用于清洗、卫浴等其他用途的其他水源。 | 50 |  | 40-50 | 30-39 | 0-29 |  |  |
| 3.2 | 供水设施完好，24小时提供热水供用。 | 50 |  | 40-50 | 30-39 | 0-29 |  |  |
| 小计 | | 100 | | | | | |  |
| 实际得分 | |  | | | | | |  |
| 得分率（实际得分/该项总分×100%） | |  | | | | | |  |
| **4** | **卫生设施** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 每20人至少提供一个洗漱台，洗漱设施水龙头设置离地面至少50公分，每一营位离最近的洗漱台不得超过100米；每20人至少提供一间淋浴室，每间淋浴房面积不少于2平方，地面清洁且防滑，淋浴房男女分开设置。 | 40 |  | 32-40 | 24-31 | 0-23 |  |  |
| 4.2 | 每50位露营者至少要有一间卫生间；如多个卫生间，离营位之距离不得超过100米；卫生间附带可洗式坐垫及刷子，提供卫生纸，有完善的通风设备，白昼采光良好、晚上照明明亮、室外照明安全。 | 40 |  | 32-40 | 24-31 | 0-23 |  |  |
| 4.3 | 卫生间男女分开、分别标示**（此项，为一票否决项）。** | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 小计 | | 100 | | | | | |  |
| 实际得分 | |  | | | | | |  |
| 得分率（实际得分/该项总分×100%） | |  | | | | | |  |
| **5** | **垃圾处置** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 垃圾桶 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 垃圾桶提供配置要求不低于每人每日4公升的垃圾容量，垃圾桶加盖并每日清理。 |  | 20 | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 5.1.2 | 垃圾桶用标准化分类垃圾桶**（此项，为一票否决项）**。 |  | 20 | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 5.2 | 垃圾处理 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 安排专门保洁员，负责在露营地内回收垃圾；垃圾分厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、其他垃圾等类型，根据垃圾分类有关规定进行回收处理。 |  | 20 | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 5.2.2 | 收集的垃圾按照相关要求处理，场内严禁焚烧、填满垃圾**（此项，为一票否决项）。** |  | 20 | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 5.3 | 污水处理的设备设计为能完全处理废水及秽水，有条件的要进行纳管处理。 | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 小计 | | 100 | | | | | |  |
| 实际得分 | |  | | | | | |  |
| 得分率（实际得分/该项总分×100%） | |  | | | | | |  |
| **6** | **服务设施** | **100** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 栅栏围墙 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 露营地和外界设围栏，围栏分为砖墙、金属网、带刺的铁丝、绿篱、木桩、竹篱以及水泥木桩等形式，要和周围环境、风格相协调。 |  | 10 | 8-10 | 6-7 | 0-5 |  |  |
| 6.2 | 标志标牌 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 按照A级景区规范设置标识标牌，设置关于全景图或导览图的向导，入口处设立带照明装置的露营地标志牌，设置卫生间、洗手间、帐篷区各个区域的向导牌，设置露营地周边的交通向导牌。 |  | 10 | 8-10 | 6-7 | 0-5 |  |  |
| 6.2.2 | 设置露营营位租金、设备设施租金、产品和服务价格以及使用规则的公示牌**（此项，为一票否决项）**。 |  | 10 | 8-10 | 6-7 | 0-5 |  |  |
| 6.3 | 灯光照明 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 露营地入口处、游客中心、卫生间、食堂等必要场所设置照明设备，人行横道两侧设置地灯，帐篷区的照明设施使用柔和灯光并可调节照明数量。 |  | 10 | 8-10 | 6-7 | 0-5 |  |  |
| 6.4 | 广播设备 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 设置应急广播设备；配备一定数据量的对讲机**（此项，为一票否决项）。** |  | 10 | 8-10 | 6-7 | 0-5 |  |  |
| 6.5 | 消防方面 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 在停车场、营区、帐篷营地及每个帐篷、露营营位等显著区域设置灭火器材箱，配置灭火器，每个灭火器设置点不得少于1组（2具），设置点距离帐篷最远点不超过20米**（此项，为一票否决项）。** |  | 5 | 4-5 | 3 | 0-2 |  |  |
| 6.5.2 | 帐篷区帐篷之间防火间距不小于4米，帐篷选用符合国家标准的不燃、难燃材料，提供火灾报警装置、帐篷内设置应急照明和疏散指示标志，帐篷内使用的电气线路采取金属管穿管保护措施。 |  | 5 | 4-5 | 3 | 0-2 |  |  |
| 6.5.3 | 符合条件的营地、营区设消防车通道，净空高度和净宽度均不小于4m；设置消防车道不具备条件的，消防车通道能够到达帐篷区且距离最远帐篷不大于80米。 |  | 5 | 4-5 | 3 | 0-2 |  |  |
| 6.5.4 | 营地、营区、设置消防水池，配置消防泵；营地、营区、帐篷区设置便于消防车取水的消防水源等消防基础设施；在营地、营区、帐篷区等区域周边均匀设置室外消火栓，配置消防水带和消防水枪；消防扑救面一侧的室外消火栓数量不少于2个，并采取必要的保温措施。 |  | 5 | 4-5 | 3 | 0-2 |  |  |
| 6.6 | 停车场 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 设置与露营地接待能力相匹配数量车位的停车场，大小车位分开设置；设有固定电动汽车、电动自行车等充电服务的营地、营区，充电设施符合国家相关技术规范要求，并与其他区域保持安全距离。 |  | 5 | 4-5 | 3 | 0-2 |  |  |
| 6.6.2 | 为方便接待深夜到达的露营者，设置营地停车等候区；有条件的设置房车专用停车区域。 |  | 5 | 4-5 | 3 | 0-2 |  |  |
| 6.7 | 员工休息室和器材存放处 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | 大型露营地内，单独设置保洁、保安等员工的休息室，设置停放作业用车辆、清扫工具等设备的场所。 |  | 10 | 8-10 | 6-7 | 0-5 |  |  |
| 6.8 | 综合性广场 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 | 设置带草坪的综合性广场，为露营者提供活动场所。 |  | 5 | 4-5 | 3 | 0-2 |  |  |
| 6.9 | 服务中心 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6.9.1 | 提供登记、预约、接待、咨询、投诉、医疗等服务，提供帐篷、烧烤餐具等设备租赁。 |  | 5 | 4-5 | 3 | 0-2 |  |  |
| 小计 | | 100 | | | | | |  |
| 实际得分 | |  | | | | | |  |
| 得分率（实际得分/该项总分×100%） | |  | | | | | |  |
| **7** | **安全管理** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 严禁在营地、营区、帐篷区及帐篷内使用明火，严禁使用醇基燃料及丙烷、丁烷便携式气罐等易燃易爆危险品，严禁在帐篷内使用液化石油气、瓶装易燃液体等产生明火的灶具，严禁在营地、营区、帐篷区等区域燃放烟花爆竹和冷烟花。**（此项，为一票否决项）。** | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 7.2 | 露营地在公共区域安装符合法律法规和标准规范要求的无死角、无盲区视频监控设备，并确保在营业期间正常运行；视频监控资料保存期限不得少于90日**（此项，为一票否决项）。** | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 7.3 | 露营地公示应急救援、举报投诉电话等**（此项，为一票否决项）。** | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 7.4 | 露营地加强食品安全、消防安全、治安安全、设备设施安全等方面的监管力度并制定反恐防恐预案，制定消防安全管理制度和灭火疏散应急预案。 | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 7.5 | 露营地建立24小时值班值守的微型消防站或义务消防队，配置必要的消防设施器材，并开展每日巡查、检查、提示；露营地定期组织内部人员进行消防安全培训和演练。 | 20 |  | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 小计 | | 100 | | | | | |  |
| 实际得分 | |  | | | | | |  |
| 得分率（实际得分/该项总分×100%） | |  | | | | | |  |
| **8** | **疫情防控** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 露营地做好疫情防控预案，按照国家疫情防控的要求做好疫情防控工作**（此项，为一票否决项）。** | 50 |  | 40-50 | 30-39 | 0-29 |  |  |
| 8.2 | 露营地管理者在发现员工或露营者发生传染性疾病时，第一时间报当地政府防疫部门。 | 50 |  | 40-50 | 30-39 | 0-29 |  |  |
| 小计 | | 100 | | | | | |  |
| 实际得分 | |  | | | | | |  |
| 得分率（实际得分/该项总分×100%） | |  | | | | | |  |
| **9** | **应急救援** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 意外伤害 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | 常备足够药品及医疗器材，标识紧急联系电话及附近医院联系电话。 |  | 20 | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 9.2 | 水上救援 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 露营地及其周边如有水上项目，要常备适量救生衣或救生圈，急救方法陈示于明显易见之处。 |  | 20 | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 9.3 | 火灾救援 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | 灭火器材放置于易见、易于取用之处，并用中英日文标明使用方法**（此项，为一票否决项）**。 |  | 20 | 16-20 | 12-15 | 0-11 |  |  |
| 9.4 | 营区守则 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | 有关卫生的规定，以多国语言印刷。 |  | 10 | 8-10 | 6-7 | 0-5 |  |  |
| 9.5 | 救援队伍 | 30 |  | 24-30 | 17-23 | 0-17 |  |  |
| 9.5.1 | 露营地组建满足需求的应急救援队伍，队员掌握基本救急、救援知识，定期开展救急、救援培训和演练。 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 小计 | | 100 | | | | | |  |
| 实际得分 | |  | | | | | |  |
| 得分率（实际得分/该项总分×100%） | |  | | | | | |  |
| 总分 | |  | | | | | |  |
| 实际总得分 | |  | | | | | |  |
| 总得分率 | |  | | | | | |  |