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	  一．房屋建筑概况:
门头沟区三家店东街76号张九利平房（北房1间，村镇房屋证明），单层砖混结构，该房长5.88m，宽4.17m、檐高2.52m，建筑面积24.52m2。 

地基：地基土类别和承载力特征值不详。
基础：形式、埋深及材料强度等级不详。
墙体：砖砌筑，外墙厚340mm、380mm，其他不详。
屋盖：现浇板屋盖，室内吊顶无检查口，未发现有漏雨痕迹，其他不详。房屋无图纸资料，房屋概况数据为现场实测，其它不详。房屋立面见照片1，房屋平面见所附平面示意图。
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照片1  张九利平房（北房1间，村镇房屋证明）南立面
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	二．鉴定范围及内容： 

检查房屋墙体裂缝及其他结构损坏情况

三．鉴定检测的依据和检测设备:
本次鉴定的依据为：

《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016
检测设备：

1.常规检测采用7.5m盒尺、30m钢卷尺、刻度放大镜、检测锤、数码照相机检查记录房屋损坏情况；

2.工程检测采用吊锤检测房屋倾斜情况。
四．现场检测结果: 

2021年6月30日下午，我单位对张九利平房（北房1间，村镇房屋证明）进行了现场常规检测，检测结果如下：

1.前檐墙外侧完好无损（见照片1）。

2.室内墙体及相邻墙体连接处未发现明显开裂、损坏（见照片2～照片9）。

3.室内门窗完好无损（见照片4、照片5、照片9）。
4.室内吊顶完好无损，未发现有漏雨痕迹（见照片10）。

5.室内地面饰砖、完好无损（见照片11）。
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	五．房屋地基危险性鉴定：

根据现场常规检测，房屋地基未发现明显沉降、滑移迹象，承重墙体未发现因地基变形引起的单条大于10mm或多条大于5mm的沉降裂缝，依据《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016第4.2.1条单层或多层房屋地基危险状态的限值要求，评定房屋地基为非危险状态。
六．房屋基础及上部结构危险性鉴定：
（一）房屋构件危险性鉴定：

1.基础：根据现场常规检测未发现上部结构因基础不稳定、不均匀沉降产生明显的倾斜歪闪，墙体未发现不均匀沉降裂缝，依据《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016第5.2.3条基础构件危险点的限值，评定基础为非危险构件。

2.承重墙：共4面。墙体的承载能力、构造与连接符合鉴定要求，无酥碱风化等造成有效面积的削弱，未发现明显的开裂、损坏。依据《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016第5.3.3条砌体结构构件危险点的限值，均评定为非危险构件。

3.屋盖：现浇板屋盖，室内吊顶无检查口，未发现有局部漏雨痕迹。

4.围护结构：无非承重墙。

5.门窗：塑钢门窗完好无损。
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	（二）房屋楼层危险性鉴定：

1.可查看的房屋基础未发现明显变形和沉降，依据《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016第6.2节综合评定原则，评定房屋基础为Au级（无危险点）结构。

2.可查看的上部结构构件均为非危险构件，依据《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016第6.2节综合评定原则，评定上部结构为Au级（无危险点）结构。
（三）房屋危险性鉴定：

根据张九利平房（北房1间，村镇房屋证明）可查看的房屋地基、基础及上部结构构件的危险性评定结果，依据《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016第6.2节综合评定原则，评定张九利平房（北房1间，村镇房屋证明）为A级房屋。

说明：A级：无危险构件，房屋结构能满足安全使用要求。

（以下无正文）
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张九利房屋平面示意图
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           照片2 后檐墙                 照片3 西山墙与后檐墙连接处
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照片4 后檐墙与东山墙连接处        照片5 东山墙与前檐墙连接处




（北京市门头沟区房屋安全鉴定站）安全鉴定报告

报告编号：202107001                        共   页  第   页

	[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



照片6 前檐墙与西山墙连接处               照片7 西山墙
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照片8前檐墙                      照片9 东山墙
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照片10  室内吊顶                照片11  室内地面 
（以下无正文）



