2025年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源类型
	监测点位
	监测时间
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度
排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京碧水源环境科技有限公司（门头沟区第二再生水厂）

	门头沟区
	水环境
	厂界上风向
	2025.12.11
	氨（mg/m3）
	0.02
	0.20
	是
	--
	大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017
	

	
	
	
	
	
	硫化氢（mg/m3）
	<0.0005
	0.010
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	甲硫醇（mg/m3）
	<0.0004
	0.007
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.28
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	臭气（无量纲）
	<10.0
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	厂界下风向1
	
	氨（mg/m3）
	0.03
	0.20
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫化氢（mg/m3）
	<0.0005
	0.010
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	甲硫醇（mg/m3）
	<0.0004
	0.007
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.29
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	臭气（无量纲）
	<10.0
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	厂界下风向2
	
	氨（mg/m3）
	0.04
	0.20
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫化氢（mg/m3）
	<0.0005
	0.010
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	甲硫醇（mg/m3）
	<0.0004
	0.007
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.32
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	臭气（无量纲）
	15.0
	20
	是
	--
	
	

	
	
	
	厂界下风向3
	
	氨（mg/m3）
	0.04
	0.20
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	硫化氢（mg/m3）
	<0.0005
	0.010
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	甲硫醇（mg/m3）
	<0.0004
	0.007
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃（mg/m3）
	0.35
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	臭气（无量纲）
	<10.0
	20
	是
	--
	
	


