门头沟区水务局第二再生水厂运行项目2020年度绩效自评报告

一、基本情况
（一）项目概况
门头沟区第二再生水厂处理规模为8万吨/天，处理工艺为A²O+MBR+臭氧催化氧化，出水水质满足《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中的A标准，由北京碧水源环境科技有限公司运行维护，位于门头沟区永定镇卧龙岗桥北100米处，主要收集门头沟区新城地区产生的生活污水，目前该厂稳定达标运行.
（二）项目资金到位及执行情况
本项目年度预算为5200万元，其中：财政拨款5200万元，其他资金0万元。截止到2020年12月底，本项目共支出5200万元，其中：财政拨款5200万元，其他资金0万元。
（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况
1、 产出指标：门头沟区第二再生水厂全年污水处理量达到1300万吨，上半年处理处理污水达到650万吨，下半年处理污水达到650万吨，出水水质满足地标一级A，进厂后污水处理率为100%，污水处理单价不超过3.5元/吨。
2、 效果指标：新城地区污水得到有效处理，周边地区水质安全得到保障，周边水环境情况显著改善，持续向好。
（四）项目资金管理情况分析
严格按照合同要求，根据水质达标情况及水量数据支付污水处理费，2020年5200万元全部支付.
二、绩效自评结论
绩效自评总分：94分
绩效自评等级：优
三、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
门头沟区第二再生水厂正常运行，设备、设施完好，全年污水处理量约为1565万吨，水质达标率达到100%。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：全年污水处理量约为1565万吨
（2）质量指标：出水水质地标一级A达标率达到100%
（3）进度指标：上半年处理处理污水约715万吨，下半年处理污水约850万吨。
（4）成本指标：污水处理单价为2.99元/吨
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益：无
（2）社会效益：污水已得到有效处理
（3）生态效益：周边地区水质平稳安全
（4）可持续影响：周围环境持续向好
3.满意度指标完成情况分析：周边群众满意度100%
四、发现的主要问题和改进措施
[bookmark: _GoBack]2020年每月检查水厂出水水质，水质超标，要求水厂立即整改，确保稳定达标，2021年增加出水水质监测频次，加强污水处理设施监管，确保出水水质达标，周边水环境持续向好。
五、其他需要说明的问题
无
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